**重庆医科大学附属第一医院**

**青杠老年护养中心厨房灭火和新风系统招标文件**

 **一、事项说明**

重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心康养园厨房需要增加灭火装置及厨房设备，拟对厨房设备采购及安装进行招标，现诚邀符合条件的投标人前来投标。

 **二、项目概况**

**1.项目名称：**重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心康养园厨房灭火和新风系统采购及安装工程进行招标。

**2.项目地点：**重庆市璧山区青杠街道三溪街101号。

**3.概况：**

重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心康养园餐厅运行以来设备已达不到要求，需满足老人及员工正常用餐。

**三、招标限价：最高限价7.6万元：**

配置清单：

|  |
| --- |
| 厨房设备采购费用清单 |
| 品名 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注(图片) |
| 高温消毒柜 | 1 |  |  |  |
| 肉丝肉片肉末机 | 1 |  |  | 72d612ac88f078bfd8dc2378017c5289_15555ae856941c2 |
| 豆浆机 | 1 |  |  |  |
| 4门冰箱 | 1 |  |  | 9aaaf56b22f809b01d9abfbb08c14c59_cd53586450a243a7a4a1c36503acdb53 |
| 压面机 | 1 |  |  | 299410286877743028 |
| 燃气双门节能蒸饭柜 | 1 |  |  | t017456fe9e09f0271d |
| 切菜机 | 1 |  |  | 3b2daaef874b2874d5644258213b1313_t015379715bef7fe90b |
| 厨房新风系统 | 2 |  |  |  |
| 厨房灭火装置 | 1 |  |  | 图片1 |
| 合计： | 元 |

**四、设备技术要求：**

**1.双门不锈钢门消毒柜**

双门不锈钢型外壳，经久耐用；国家消毒柜2星级标准，远红外线加热至120度以上高温消毒，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率99.99%，对乙肝表面抗原（HBsAg）的破坏呈阴性反应。对人体无任何副作用。远红外线发热管加热，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压，保证经久赖用；双门双室，可独立控制。 符合GB17988-2004或最新消毒柜国标GB17988-2008的有关规定。产品企业卫生许可证、ISO9001质量管理体系认证证书、IS04001环境管理体系认证书、OH28001职业健康安全管理体系认证证书；省级疾病预防控制中心检验报告、市级或者市级以上质量检测报告。

**2.绞切肉两用机**

机身以及与肉类接触部件均为优质201不锈钢，，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX4。

**3.商用豆渣分离机**

（1）.产品名称与型号:CM125商用豆浆机

（2）.额定功率:2.2千瓦

（3）.电源要求:220V/50Hz(或其他适用电压与频率)

（4）.容量：每小时加工125公斤

（5）.研磨技术:石磨研磨及旋转刀片混合加工

（6）.外壳材质:采用不锈钢材质加工制作

（7）.安全性能:有防水功能，有过热保护功能

**4.四门冰柜**

（1）.尺寸：1200\*720\*1950

（2）.内外材质：不锈钢，温度范围：-18〜-13ºC /-2〜10ºC

（3）.采用优质压缩机，柜体的电器件符合国标，智能控制温度、全铜管路制冷系统，EBM电机，全铜管冷凝器，蒸发器

（4）.高密度发泡剂，发泡密度40KG/M3，60mm保温层，30mm超宽磁力门封条，一体拉伸式碟型内底板及柜内里面转角处均为圆角设计，无卫生死角，便于清洁，柜内搁架结构牢固，40kg以内承重，90°门自动回归，减少冷量流失；最大开启180°

（5）.采用绿色环保制冷剂R134a，臭氧消耗潜能值(ODP)为零

**5.压面机**

（1）.型号：SS-0.5AT

（2）.尺寸：520\*850\*1250

（3）.电压：380V

（4）.功率：3.2KW重量：328kg 金属外壳、不锈钢，采用链条传动,使压面滚筒间隙可调范围更大；刮面刀能随压面滚筒同步移动,使面条光滑；能减少滚筒的磨损,延长机器的寿命；符合国家卫生标准要求

**6.燃气双门蒸饭柜**

（1）.尺寸：1400\*700\*1600、（24层）

材质要求：全部采用SUS304#不锈钢板、钢管

（2）.蒸柜面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板，围板和背板及柜体采用1.0mm

厚304#不锈钢磨板

（3）..配加厚304不锈钢饭盘2斤

（4）.外形尺寸根据摆放位置定制；

**7.切菜机**

（1）.功率：2.2千瓦

（2）.用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状

（2）.适用于学校、净菜配送、农贸市场等超市农产企业；酒楼、中餐连锁、放心早餐等中餐企业；监狱，学校、部队、企业食堂、中央厨房及膳食托管等团餐企业使用

（3）.特性：本机为双头型切菜机,可同时工作。通过更换刀盘或双变压调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力

（4）.整机采用全不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变压调速简单直接。 （5）. 随机含大双刀1组（切叶菜部）、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘一个(切根菜部)

**8.厨房空调新风系统**

（1）.制冷量:该空调的额定制冷量为7800W，能够快速降低厨房温度，为厨师们创造一个凉爽舒适的工作环境

（2）.风量:拥有高达35公分的大直径风轮确保了强大的送风能力，使冷气能够迅速均匀地分布到厨房的每一个角落

（3）.噪音控制:最高噪音仅为60分贝，这一设计考虑到了商业厨房对噪音控制的严格要求，确保在运行时不会干扰到厨师的工作或顾客的用餐体验

（4）.能效等级：采用全封铜三防电机和高精度加工零件，保证了产品的耐用性和高效性

（5）.特殊功能:具备新风自平衡系统、一键调节出风角度等智能功能，方便用户根据实际需求进行操作。同时，还具有防油烟设计，有效过滤厨房油烟，保障空气质量

（6）.安装与维护:安装过程简单，不会对厨房的正常运营产生影响。维护也相对便捷，商家可以当天安装完成并当天使用

（7）.管道材质：采用不锈钢

（8）..外形尺寸根据摆放位置定制

**9.厨房自动灭火设备**

技术参数

（1）.火灾自动探测，自动实施灭火

（2）.自动发出声光报警

（3）.喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水，防止复燃设有手动紧急启动机构

采用机械启动，在火灾现场无电源的情况下，能可靠的实施灭火

单瓶组保护范围1-5米，双瓶组保护范围6-10米烟罩

（4）.阳光保险投保

（5）.外形尺寸根据摆放位置定制

**五、商务要求：**

（一）报价包括设备费、安装调试费、运输费、普票税费、质保费等费用。

（二）供货期：15天。

（三）产品质保期：质保1年。

（四）费用结算：验收合格后60个工作日内支付全部货款。

**六、投标人资格要求（报名资料要求）**

1. 投标人须具有承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料**必须**提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】
2. 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料**必须**提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】
3. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料**必须**提供：投标函（附件2）】
4. 本项目不接受联合体投标。

**七、报名须知、现场勘察**

1. **报名方式：**将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见最后一条。）
2. **报名资料的编制：**
3. 报名资料内容：
4. 报名资料封面及目录。
5. “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。
6. 其他（投标人自行补充）。
7. 报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。
8. 报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”
9. 报名资料数量：1份。
10. 报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。
11. **现场勘察：**

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

**八、投标须知**

1. **投标费用：**招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。
2. **投标文件的编制：**
3. **投标文件的组成（包含但不限于）**：
4. 封面及目录。
5. 报价表（附件3）。
6. 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）
7. 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）
8. “投标人资格要求”中所有资料复印件。
9. 其他。
10. **装订顺序：**请按照以上顺序装订投标文件。
11. **文件数量：**投标文件一式两份，正本一份，副本一份。
12. **文件密封：**所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。
13. **文件递交：**投标文件密封后于开标时递交。
14. **其他：**投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。
15. **评标方式：**招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。
16. **严禁**串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。
17. **采购结果公告：**请于重医附一院官网自行查看。

**九、报名、开标的时间、地点及咨询方式**

1. **报名时间、地点及咨询方式**
2. 报名时间：2024年12月4日--2024年12月6日上班时间。
3. 报名邮箱：2987352792@qq.com
4. 报名咨询：朱老师89012770 /张老师89012632
5. 技术咨询、现场勘察联系人：文老师87386010 / 杨老师87386003
6. **开标时间、地点及咨询方式**

1.开标时间：另行通知。

2.开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

3.开标咨询：同报名咨询。

**附件：**

**1．法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书**

**2．投标函**

**3．报价表**

 **重庆医科大学附属第一医院**

 **2024年12月4日**

附件1-1

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

本人 （法定代表人姓名）是（投标单位名称） 的法定代表人，任 （职务名称）职务，身份证号码：；联系电话：  **，**单位座机： **，**邮箱：  **。**

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

 （投标单位公章）

 年 月 日

附件1-2

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

**致：重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）**：**

本人（职务：身份证号码：；联系电话： **；**单位座机：）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托**本公司**的（职务：身份证号码：；联系电话： ；邮箱：  ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

1. 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）
2. **被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）**

 （投标单位公章）

年 月 日

附件2

**投标函**

项目名称：

致：**重庆医科大学附属第一医院**（采购人名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
2. 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
4. 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。
5. 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
6. 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年 月 日

|  |
| --- |
| 附件3：报价表 |
|  |
|  |
| **报价单** |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 高温消毒柜 | 1380\*680\*1800 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 肉丝肉片肉末机 | 540\*420\*790 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 豆浆机 | 125型号 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 4门冰箱 | 1200\*720\*1950 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 压面机 | 520\*850\*1250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 燃气双门节能蒸饭柜 | 1400\*700\*1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 切菜机 | G/ZGSJ03-2003 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 厨房新风系统 | KF-7800/JL78W-15B | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 厨房灭火装置 | CMJS18-2-36 | 台 | 1 |  |  |  |